1. STUURBORDEN EN CIJFERS

Niet toegestane afwijkingen

• Stuurborden met cijfers met gekleurde randen er omheen anders dan de vereiste achtergrond kleur.

• De achtergrondkleur volgt de contouren van de cijfers.

• De vereiste achtergrond kleur is niet aaneengesloten.

• De vereiste achtergrondkeur steekt minder dan 1, 5 cm buiten de cijfers.

• De cijfers hebben een tussen ruimte minder dan 1.0 cm.

• Cijfers met een dusdanig vorm, dat zij moeilijk leesbaar zijn.

Basis eisen aan het nummerbord

• De cijfers bestaan uit 1 kleur.

• De cijfers staan minimaal 10 mm uit elkaar.

• De cijfers zijn minimaal 8 cm hoog en 1 cm dik.

• De achtergrondkleur steekt aan alle kanten minimaal 15 mm buiten de cijfers.

• Op het minimale vlak van de achtergrondkleur mogen geen andere aanduiding staan dan de vereiste cijfers.

• De kleuren van de cijfers en de achtergrond zijn conform de vereiste klassenkleuren.

* De cijfers hebben een goed leesbare vorm.

.

ZIJBORDEN EN CIJFERS Basiseisen

• De cijfers zijn minimaal 6 cm hoog en 8 mm dik.

• De cijferkleur is zwart.

• De cijfers staan minimaal 8 mm uit elkaar.

• De minimale maat van het witte vlak is 8 cm hoog en 10 cm breed

• Het achtgrond vlak is wit.

* Op het minimale witte vlak mogen geen andere aanduidingen staan dan de vereiste cijfers. Het witte vlak steekt aan alle kanten minimaal 8 mm buiten de cijfers.